1. ATE测试smoke+和smoke++ pass；
2. 在寄存器08/09/0A/0B 20/21/22/23/24用boot文件烧录55，读出来是55一次后，随后就还一直是00。

表格

描述已自动生成